**河北博物院《松石间意——重庆中国三峡博物馆藏古琴展》展览施工项目评审标准**

| **类别** | **评审项目** | **标准分** | **评分标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| **报价（共50分）** | **报价分** | **50** | 投标人报价得分＝（有效最低投标报价／该投标人报价）×50（保留1位小数点，第2位四舍五入，下同） |
| **商务部分（共20分）** | **商务要求响应情况** | **5** | 不能实质性满足重要商务要求的为无效响应。在满足重要商务要求的基础上，对供应商的商务要求响应程度进行综合比较评价：第一档，响应全面，描述完备、细致，完全满足且部分优于采购需求的，得4-5分；第二档，响应较全面、细致，满足采购需求的，得2-3.5分；第三档，基本响应采购需求，但有缺陷或部分一般指标不满足需求的，得0-1.5分。 |
| **售后服务及体系** | **5** | 根据供应商的售后服务、技术支持能力与承诺优劣进行综合比较评价，分三档进行打分。第一档，项目对接响应及时，能够妥善安排各项施工人员的进场流程，按照要求及时更新设计，能及时处理问题的，得4-5分；第二档，能够积极配合，但处理不够及时的，得2-3.5分；第三档：不能够主动的提供服务，得0-1.5分。 |
| **同类业绩** | 10 | 供应商需提交近三年内，具有展览设计施工的案例，须提交相应图文资料及合同。每提交1个省级及以上博物馆、纪念馆、展览馆展览设计施工案例，得2.5分；每提交1个市级及以下博物馆、纪念馆、展览馆展览设计施工案例，得1分；其他展览项目，每提交一个施工案例，得0.5分。此项最高得10分。 |
|  **技术部分（共30分）** | **实施方案** | 20 | 根据供应商提供的项目实施方案进行评价：第一档，能依照项目设计方案提供明确的施工进度，并在规定时间内高水准完成各项施工及布展、撤展工作；施工材料满足规定采购范围且符合国家现行标准；制定切实可行的质量和安全管理措施；具备专业的加工设备和工具，能提供相应证明材料；写真喷绘色彩精准，精度不低于300dpi/㎡，高清UV油画布喷绘精度不低于30dpi/㎡，铺设平整不起泡。得：14-20分；第二档，能在规定时间内基本完成各项施工及布展、撤展工作；施工材料基本符合国家现行标准；具有相关安全管理措施；具备基本的加工设备和工具；写真喷绘色彩基本准确，铺设施工基本平整。得：8-13.5分；第三档，设计及施工人员相对不足，施工水准一般，加工车间及各项设备工具相对薄弱。得：0-7.5分。 |
| **施工团队****配置** | **10** | 根据供应商提供的项目实施团队的组织结构和人员配备优劣进行比较：第一档，团队配置合理，团队人员具有相关专业资质占比不低于70%，专业性强，经验丰富，每增加一名具备专业资质人员，加1分。得7-10分； 第二档，团队配置较为合理，团队人员具有相关专业资质占比不低于40%，专业性较强，经验较丰富，每增加一名具备专业资质人员，加1分。得4-6.5分；第三档，团队配置构成基本合理、专业性欠缺或低于其他供应商的，得0-3.5分。 |
| **合计** | **100** | 分档打分的，同档次打分最小分值差为0.5分。 |