表一

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **参数** | **规格/型号** | **单价** | **质保期** |
| 开关电源 | 输入220V、功率800W、质保一年、1：过压保护，输出电压超过115-120%时，电源将关闭输出，重启时恢复正常:2：过载保护，负载电流超过115-120%时，电源将启用打嗝状态，输出忽有忽无，解除异常情况后自动恢复正常。3：过热保护，电源温度超过80℃时，电源将启用关闭状态，输出忽有忽无，解除异常情况后自动恢复正常。4：短路保护，电源直流输出接口正负接反，电源将自动断开，解除异常情况后自动恢复正常。 | 24V 25A |  |  |
| 输入220V、功率600W、质保一年、1：过压保护，输出电压超过115-120%时，电源将关闭输出，重启时恢复正常:2：过载保护，负载电流超过115-120%时，电源将启用打嗝状态，输出忽有忽无，解除异常情况后自动恢复正常。3：过热保护，电源温度超过80℃时，电源将启用关闭状态，输出忽有忽无，解除异常情况后自动恢复正常。4：短路保护，电源直流输出接口正负接反，电源将自动断开，解除异常情况后自动恢复正常。 | 12V 15A |  |  |
| 输入220V、功率200W、质保一年、1：过压保护，输出电压超过115-120%时，电源将关闭输出，重启时恢复正常:2：过载保护，负载电流超过115-120%时，电源将启用打嗝状态，输出忽有忽无，解除异常情况后自动恢复正常。3：过热保护，电源温度超过80℃时，电源将启用关闭状态，输出忽有忽无，解除异常情况后自动恢复正常。4：短路保护，电源直流输出接口正负接反，电源将自动断开，解除异常情况后自动恢复正常。 | 6.5V 5A |  |  |
| 彩色摄像机 | BNC头模拟信号  DC12V/AC24V,Max 4.8W |  |  |  |
| 球型一体机 | BNC头模拟信号  AC 24V/MAX 20W。 |  |  |  |
| 磁盘阵列磁盘 | 企业级6Gb/s、64MB缓存、3.5寸7200转速、磁盘阵列专用、平均寻道时间：8.9ms。 |  |  |  |
| 布线（元/米） | GB国标RVVP双层屏蔽线1.0平方、4N级纯无氧铜编织网抗氧化、高导率、电阻小、节能更省电、抗干扰、使用寿命长久、3C认证、全新环保、防火阻燃、耐腐蚀、防潮、环保PE绝缘层。 |  |  |  |
| UPS机头 | 三相四线+地线  304VAC-478VAC  转换时间零中断、N+X并联冗余功能、在线维修设计、符合IEC61000-4对于抗电磁干扰的要求、智能电源监控管理软件、支持xp、Linux、win7、win10、RS-232、智能插槽。 |  |  |  |
| UPS蓄电池 | 阀控式铅酸免维护蓄电池。 |  |  |  |
| LCD拼接显示屏 | 47寸，支持显示模式：VGA/HDMI/DVA/1920\*1080、双边拼缝极小、支持：10行10列拼接显示模式、RS232串口远程控制一路进一路环出、自动颜色调整技术、内置系统软件Video Splicer、工业散热风扇、支持7\*24小时持续工作。 |  |  |  |
| 故障排查/维修（元/天） | |  |  |  |
| 合计 | | | |  |

注：上表内所列配件，由承包方购买，所报单价需包含工时费、材料费、税费、管理费等相关费用。质保期以安装日期开始计算。