附件一

**河北博物院铜铝复合散热器产品参数**

铜铝复合散热器22柱（套）参数：

型号：铜铝复合散热器22柱TLZ87-80×22DD

片数量（方形柱）：22柱

颜色：白色

进出水管口中心距：500mm

片（方形柱）距：87mm

单片（方形柱）（长\*宽）：80\*80mm

进出水管接口：6分

总长190cm\*高57CM